**M0转换工具使用说明**

1. **用途**

MO转换工具可以将KinSealStudio组态软件的压缩文件转换成HMILite的压缩文件。转换成功后，直接用HMILite解压，解压后即可打开工程文件。

**注意事项：**(1)只支持2.4、2.8、3.5寸的组态转换；(2)转换过程中，个别信息会调整和删除。

**二、使用说明：**

1、打开转换工具，先浏览找到要转换的KinSealStudio压缩的组态文件；

2、浏览选择转换后要存放的路径；

3、点击“开始转换”按钮，进行转换；

4、转换完成后，会生成相应的kma压缩文件；

5、再用HMILite解压转换后的kma文件，解压后打开.lt文件即可。

**注意事项：**（1）只支持2.4、2.8、3.5寸的组态转换；（2）转换时，删除原组态的信息用红色字体提示，调整的信息用浅红色字体提示。

